**SOLID PROFESSIONAL FADE OUT THINNER**

**Растворитель для переходов**

**Количество в коробке:** 12 штук

Артикул: 520.5520 SOLID PROFESSIONAL LINE FADE OUT THINNER (фасовка 520 мл) разбавитель для переходов по лаку в аэрозоле.

**ОПИСАНИЕ**

Разбавитель, позволяющий нивелировать оптическую границу, между старым и нанесенными 2-К или 1-К акриловыми

материалами. Его целью является растворение опыла, оседающего вокруг ремонтируемой поверхности, а также

устранения оптической разницы блеска в месте соединения старой лаковой оболочки и ремонтного продукта.

**Гарантирует легкую и быструю растушевку так же в случае применения лаков с высоким содержанием сухого**

**остатка** **(HS, VHS).**

- разглаживает поверхность,

- растушевывает на не матированной поверхности,

- не приводит к потере блеска, так же во время прогревания при повышенной температуре (до 60oC),

- удобен в применении.

|  |  |
| --- | --- |
| Вязкость  Плотность | 10-11сек., DIN 4/20oC,  0,94 г/л. |
| Оборудование | Перед применением, тщательно встряхнуть баллон. |
| Нанесение | 2-3 слоя с выдержкой 15-20сек., с расстояния 20-30см. |
| Обработка | При необходимости полученное покрытие может быть отполировано после полного высыхания. |
| Техника безопасности | Во время работы с продуктами, необходимо использовать исправные средства индивидуальной защиты. Следует защищать глаза и дыхательные пути.  Помещения должны хорошо проветриваться.  Пистолеты и инструменты следует очищать сразу же после окончания работы. |

**Срок годности:** 24 месяца в заводской, закрытой упаковке при 20⁰С.