**SOLID CAR MASKING PAPER**

**Артикул и наименование:**

381.0020 SOLID CAR MASKING PAPER 0,2 Маскирующая бумага, 42г/м2, статич.эффект 20см х 300м

381.0042 SOLID CAR MASKING PAPER 0,2 Маскирующая бумага, 42г/м2, статич.эффект 41см х 300м

381.0062 SOLID CAR MASKING PAPER 0,62 Укрывная бумага, 45г/м2, статич.эффект 62смх300м

381.0084 SOLID CAR MASKING PAPER 0,84 Укрывная бумага, 45г/м2, статич.эффект 84см х 300м

381.2091 (п/з) SOLID CAR MASKING PAPER 0,90 Укрывная бумага, 45г/м2, статич.эффект 90см х 300м

381.0125 SOLID CAR MASKING PAPER 1,25 Укрывная бумага, 45г/м2, статич.эффект 125см х 300м

381.0021 SOLID CAR MASKING PAPER 0,2 Маскирующая бумага, 42г/м2, статич.эффект 20см х 200м

381.0041 SOLID CAR MASKING PAPER 0,2 Маскирующая бумага, 42г/м2, статич.эффект 41см х 200м

381.0061 (п/з) SOLID CAR MASKING PAPER 0,62 Укрывная бумага, 45г/м2, статич.эффект 62смх200м

381.0082 SOLID CAR MASKING PAPER 0,84 Укрывная бумага, 45г/м2, статич.эффект 84см х 200м

381.2090 (п/з) SOLID CAR MASKING PAPER 0,90 Укрывная бумага, 45г/м2, статич.эффект 90см х 200м

381.1125 (п/з) SOLID CAR MASKING PAPER 1,25 Укрывная бумага, 45г/м2, статич.эффект 125см х 200м

# ОПИСАНИЕ:

# Маскировочная бумага высокой плотности для защиты / маскировки от попадания лакокрасочных материалов на неокрашиваемые участки кузова автомобиля. Специальная односторонняя обработка гарантирует отличные защитные качества бумаги.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

• Высокая плотность: 45 г/м²   
• Гладкая поверхность.   
• Механически прочная   
• Устойчива к органическим растворителям.   
• Не дает ворса, не имеет пор.