**SOLID HAND SANDING BLOCK**

Брусок шлифовальный – длинна 140мм.

Артикул товара: 389.0140

Брусок шлифовальный – длинна 200мм.

Артикул товара: 389.0200

Брусок шлифовальный – длинна 290мм.

Артикул товара: 389.0290

# ОПИСАНИЕ:

Брусок шлифовальный используется в комплексе с водостойкой наждачной бумагой. Он состоит из четырех компонентов, благодаря чему достигается большая внутренняя жесткость бруска при одновременном сохранении его очень небольшого веса. Характерным преимуществом бруска есть две его рабочие

поверхности: белая и чёрная. Белая поверхность используется для быстрой обработки простых поверхностей, она отличается твердостью и очень низкой сжимаемостью; чёрная поверхность используется для шлифования небольших выпуклостей, углублений и различных профильных элементов.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал, использованный при производстве этого бруска, имеет очень низкое поверхностное натяжение, благодаря чему продукты шлифования не пристают к поверхности бруска, что облегчает его очистку и сохранение внешнего вида.

Размеры: 140мм Х 75мм Х 33мм.

200мм Х 75мм Х 33мм.

290мм Х 75мм Х 33мм.